2020巴蘭義築石板屋頂施作工序

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |
| 項次1 | | 項次2 | 項次3 | |
|  | |  |  | |
| 項次4 | | 項次5 | 項次6 | |
| **項次** | **工作內容** | | | **使用器具** |
| 1 | 石板整理及分類 | | | 無 |
| 2 | 預先排列石板 | | | 無 |
| 3 | 石板作編號 | | | 石頭及筆 |
| 4 | 屋頂夾板漆柏油(稍超出一橫排石板的範圍) | | | 刷子、柏油 |
| 5 | 搬運石板(一橫排)至屋頂並按照編號排列 | | | 無 |
| 6 | 用釘子釘住石板 | | | 鐵鎚、釘子 |
| 重複4~6至屋頂鋪完石板 | | | | |

工作內容詳述(按項次依序)：

1.將石板依無孔、有一孔、有二孔以上及不堪使用作分類，以利之後排列能快速找到需要的石板。

2.先在地面約略表示出屋頂的長寬，選擇合適尺寸的石板預先堆疊排列。

3.待石板排列完成後，以橫排為單位作編號以利上屋頂後能正確排列。編號排列為：R橫排次項–石板次   
 項，例如R7–8為第七橫排的第八個石板。

4.在上石板之前，將夾板屋頂層漆上柏油，範圍為稍微超出一橫排的石板，其作用為屋頂防水及藉其黏性   
 讓石板稍加穩固。

5.地面人員將石板按照分類傳遞至屋頂，屋頂人員按照編號排列，數量為一橫排。

6.依石板固有的孔數量或是石板大小釘二或三個釘子，釘法為先釘進去一半，剩下釘彎來勾住石板，若石  
 板太厚則全部釘進去。